•	Занятие состоит из 3х этапов: изучение программной настройки, изучение протоколов работы, комплексное изучение работы БИС. Количество и порядок выполнения этапов определяется преподавателем или самим учащимся. 
•	При работе в режиме "с контролем" задания и контрольные вопросы задаются обучающей программой, в режиме "без контроля" задания формулируются преподавателем или самим учащимся.
•	Работа с БИС таймера осуществляется на ее функционально-логической модели, отображаемой на экране в виде структурной схемы с индикацией значений входных управляющих сигналов и данных, состояний внутренних регистров и выходных сигналов.
•	Значения управляющих сигналов и данных задаются с помощью мыши в управляющих панелях, имеющихся в поле экрана. Изменение значения достигается щелчком левой кнопкой по нужному значению. Значение данных задается щелчком по полю D7-D0 в панели "Программируемый интервальный таймер". При этом появится новое окошко "Ввод D7-D0", в котором следует задать значение каждого бита данных. Значение сигналов WR, RD, CS, A0, A1 задается щелчком по соответствующим полям в панели "Программируемый интервальный таймер". Сигналы GATE и CLK для каждого из каналов задаются в панели "Применение БИС" щелчком по кнопке CLK или GATE под соответствующей каналу цифрой.
•	Ко входу каждого CLK канала возможно подключение выхода OUT любого другого канала. Для этого в панели "Применение БИС" необходимо щелкнуть по окошку "Подсоединение к  CLK OUT" и кнопкой CLK выбрать нужный выход OUT.
•	После задания управляющих сигналов и данных следует нажать кнопку  Следующий такт на панели "Применение БИС". Будет обработано только значение сигналов на момент нажатия этой кнопки. Например, чтобы задать фронт сигнала GATE 0/1, если GATE=1, нужно нажать кнопки GATE соответствующего канала,  Следующий такт, затем снова GATE и  Следующий такт.
•	В панели "Программируемый интервальный таймер" подробно расписаны значения регистров всех трех каналов. На диаграмме показаны сигналы только одного канала. Чтобы вывести диаграмму нужного Вам канала, следует щелкнуть по кнопке с соответствующим каналом в правой части окна диаграммы.
•	На каждом этапе возможно обращение к справочному материалу через меню занятия.