Основные термины и определения.

Канал – среда передачи информации, представляемой в виде определенных сигналов. Канал реализуется с помощью тех или иных средств, зависящих от физической природы сигналов (ток, напряжение, радиосигнал, оптический сигнал и т.п.). Компьютерный интерфейс является каналом передачи информации с помощью электрических сигналов (импульсов и потенциалов).
Линия интерфейса – это электрический проводник (провод, линия печатного монтажа, контакт разъема платы), по которому распространяется электрический сигнал. 
Магистраль – это совокупность всех линий интерфейса.
Шина – группа линий интерфейса, соответствующая определенному функциональному назначению (шина данных, шина адреса и т.п.)
Слот (Slot) представляет собой щелевой разъем, в который вставляется какая-либо печатная плата. Слот расширения (Expansion Slot)  - это разъем системной шины, куда вставляется плата или карта расширения (Expansion Card).
Платой (картой) расширения называют печатную плату с краевым разъемом, устанавливаемую в слот расширения, платы, обеспечивающие дополнительный интерфейс, называют интерфейсными картами (Interface Card).